­

Станки для шлифовки ножей и решеток **Brair RZ-130, RZ-160**

**Преимущества:**

**Опционально!**

Возможность шлифовать решетки **type 52** 130мм

(Kolbe 52)

* Система рециркуляции охлаждающей жидкости
* Система аварийного отключения
* Оптимальный шаг подачи решетки
* Усиленная система фиксации­
* Облегченный корпус
* Комплектующие произведены в Германии
* Разработан с учетом пожеланий российских специалистов­
* Гарантия 1 год

**Технические характеристики станков Brair RZ-130, RZ-160**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Brair** | **RZ-130** | **RZ-160** |
| Размер решеток и ножей | Ø до 130мм | Ø до 160мм |
| Мощность | 400Вт |
| Напряжение | Напряжение 220В |
| Габариты (мм) | Габариты (мм) 820 х 355 х 426 |
| Количество магнитов фиксации  | 6шт |